**Прайс на обточку-фацет прямолинейный.**

Фацет - это обработка кромки (фаски) по лицевой стороне стекла путём среза его под углом от 0 до 45 градусов. Отражение и преломление света фацетом при определённых углах зрения создаёт "брилиантовый" блеск.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Толщина стекла** | **Ширина фацета** | | | | | | | |
| **10 мм** | **15 мм** | **20 мм** | **25 мм** | **30 мм** | **35 мм** | **40 мм** | http://sibvitr.ru/content/images/facet_steklo.jpg |
| **4-5 мм** | 280 | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 |
| **6 мм** | 360 | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 |
| **8 мм** | 440 | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 |
| **10 мм** | 520 | 600 | 680 | 760 | 840 | 920 | 1000 |

**Прайс на обточку-фацет криволинейный.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Толщина стекла** | **Ширина фацета** | | | | |
| **10 мм** | **15 мм** | **20 мм** | **25 мм** | http://sibvitr.ru/content/images/facet_kriv.jpg |
| **4-5 мм** | 560 | 800 | 1040 | 1280 |
| **6 мм** | 780 | 1020 | 1260 | 1500 |
| **8 мм** | 900 | 1140 | 1380 | 1620 |
| **10 мм** | 990 | 1230 | 1470 | 1710 |